附件1:

云南省中医医视频监控设备咨询报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 技术参数 | 单价（元） | 小计（元） | 技术要求 |
| 1 | 半球摄像机 | 100台（制剂室16台、西园路实验室2台、病案室2台、图书室2台、档案室2台、滇池院区体检中心2台、滇池食堂2台、光华院区药房10台、煨药房1台、云萃咖啡2台、光华食堂32台，滇池手术室27台。） |  |  |  |  | 1.摄像机分辨率不低于2688×1520 @25 fps2.传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS3.最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR宽动态：120 dB4.支持电动变焦 1个内置麦克风 |
| 2 | 64路硬盘录像机 | 4台（制剂室1台、光华监控室1台、光华食堂1台、滇池院区手术室1台） |  |  |  |  | 1.（3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，ATX电源2.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，总容量可达320TB3.视频接口：2×HDMI，2×VGA，网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口4.报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）5.反向供电：1路DC12V 1A |
| 3 | 硬盘 | 48块 |  |  |  |  | 10T监控专用硬盘 |
| 4 | 24口POE交换机 | 2台 |  |  |  |  | 1.提供24个千兆PoE电口、2个千兆光口2.支持管理平台管理3.支持手机APP管理4.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理5.支持远程升级6.支持PoE输出功率管理7.支持VLAN |
| 5 | 16口POE交换机 | 6台 |  |  |  |  | 1.提供16个百兆PoE电口和2个千兆光电复用口2.端口最大供电功率：30W3.整机最大供电功率：230 W4.支持最远250 m传输：端口1～165.支持PoE看门狗6.支持6 KV防浪涌（PoE口） |
| 6 | 智能视频管理平台服务器 | 1套 |  |  |  |  | 1.含综合安防管理平台软件，综合安防管理平台软件包含（基础包、视频监控、智能文搜、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理等功能）授权包含：300路视频，100个文搜监控点、50个门禁，1万人员，4车道，200个防区管理 |
| 7 | 显示器 | 2套 |  |  |  |  | 1.55寸4K安防显示器2.支持3840×2160超高清显示3.音视频输入接口：HDMI2.0×34.音视频输出接口：LINE OUT ×1, Speaker OUT×2(8Ω10W)5.数据传输接口：USB2.0 × 1 6.控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1 |
| 8 | 电源线缆 | 2卷 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 9 | HDMI光端机 | 2对 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 10 | 光模块 | 3对 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 11 | 网络双绞线 | 13箱 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 12 | 光电复合缆 | 200米 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 13 | 设备机柜 | 7套 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 14 | 安装辅材 | 1批 |  |  |  |  | 满足安装要求 |
| 15 | 报价合计 | 小写： 大写： |
| 备注 | 1.以上报价含安装调试、线缆敷设、设备软件等所有费用，确保所有设备安装后能接入医院目前使用的安防管理平台，充分考虑产品的技术性、兼容性、流畅性等；2.该批设备在安装施工过程中需要增加的辅材及配件包含在以上报价内，不再额外增加任何费用。 |

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

 **公司名称（加盖公章）：**

 **日 期： 年 月 日**